**Додаток 1**

до рішення

виконавчогокомітету

№ \_238\_\_ від \_\_23.04.2019

**Порядок**

**розрахункувитрат води для поливуприсадибнихділянок**

**для споживачів - населення КПФМР «Фастівводоканал».**

З метою покращення надання послуг з централізованого водопостачання населенню, порядку обліку використання питної води, що використовується на полив присадибних ділянок, для впорядкування обліку використання і зменшення втрат питної води та згідно пункту 3.5 та 3.12 «Правил користування системами централізованогокомунальноговодопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питаньжитлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 27.06.2008 р. № 190, п.21 [Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 № 630](http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=630-2005-%EF):

1. Згідно Рішення Виконавчого комітету Фастівської міської ради від 15.03.2017р. за № 100 норматив витрат питної води для поливу присадибних ділянок для Споживачів м.Фастів, у яких відсутні засоби обліку води, становить:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Об’єктивитрат води | Середньодобова норма витрат води  на 1 м2поливноїплощі |
| 1 | Полив садів, присадибнихділянок, зеленихнасаджень, квітників, газонів, підсобнихгосподарствводоспоживачів | 6 л |

2. Встановити період розрахунку за полив присадибнихділянокз 01травняпо31серпня.

3.Кількість днів, за які проводиться нарахування за полив, розраховується згідно щомісячної довідки з Геофізичної обсерваторії міста Фастів (без урахування кількості дощових днів).

4.Площа поливу зазначається у договорі про надання послуг між КП ФМР «Фастівводоканал» та Споживачем на підставі технічної документації на земельну ділянку (технічного паспорта)або комісійного обстеження представниками КП ФМР «Фастівводоканал» (у разі якщо площа зелених насаджень відрізняється від зазначених у технічній документації).

5. У разі не надання Споживачем технічної документації (технічного паспорта) для встановлення поливної площі,встановитиплощуполивноїтериторії у розмірі2 сотки (200 м2) для кожного абонента приватного сектору, якірозраховуються за послуги зцентралізованоговодопостачаннязгідно нормативів питного водопостачання.

6. Не дозволяєтьсяулаштуваннятимчасовихводопровідних мереж для полива присадибнихділянок без встановленняприладуобліку води.

7. В разіздійснення полива присадибнихділянок за допомогоютимчасовихтрубопроводівабошлангів без встановленняприладівобліку води або поза вузлом обліку, витрати води на полив розраховуватизгідно п. 3.3 та п. 3.4 «Правил користування системами централізованогокомунальноговодопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питаньжитлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 27.06.2008р. № 190.

8. Нарахування за використанийобсяг води на полив присадибнихділянок за допомогою шлангу та без встановленняприладуобліку води визначається за пропускною спроможністю труби вводу при швидкостіруху води в ній 2,0 метри за секунду та дієюїїповнимперерізомпротягом 24 годин за добу. Розрахунковийперіод при безобліковомуводокористуваннівстановлюється з дня початку такого користування. Якщотермін початку безобліковоговодокористуваннявиявитинеможливо, розрахунковийперіод становить один місяць.

9. Якщо територія домоволодіння обладнана локальними джерелами водопостачання (свердловини, колодязі,  технічний водопровід), визначити з якої системи здійснюється зрошування прибудинкової території не можливо. У такому випадку для визначення фактичного об’ємуводовикористання з централізованої мережі водопостачання, споживачі зобов’язанівстановитиприладиобліку.

Керуючий справами О.О.Тхоржевська

В.о.директора

КП ФМР «Фастівводоканал» В.О.Пархоменко